
Извещение о внесении изменений в Извещение и Документацию о закупке
 (процедура №32616343239, закупка №129/2026 ЗП ЭФ) 
путем проведения запроса предложений в электронной форме.
Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (Заказчик)
Место нахождения: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1;

Е-mail: office@airsurgut.ru. 

Официальный сайт: http://www.airport-surgut.ru; 

тел./факс: 8 (3462) 770-479,

в соответствии со статьей 7 Положения «О порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут» (утв. Советом директоров АО «Аэропорт Сургут», Протокол от 14.07.2021 №174), п.2.3. раздела 1 Извещения и Документации о закупке, информирует о внесении следующих изменений и дополнений в Извещение о закупке 129/2026 ЗП ЭФ (Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций.):
1. Изменить дату и время открытия доступа к заявкам, размещенным на электронной торговой площадке, дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов: 

	Место подачи заявок на участие в закупке
	Сайт электронной торговой площадки: corp.roseltorg.ru

	Дата начала подачи заявок (первых и вторых частей и ценового предложения) на участие в закупке
	02.09.2026

	Дата и время окончания срока подачи заявок (первых и вторых частей и ценового предложения) на участие в закупке
	в 08 ч. 00 мин. (время местное) 14.09.2026

	Рассмотрение первых частей заявок

	Дата и время открытия доступа к первым частям заявок, поданным в форме электронных документов 
	в 08 ч. 05 мин. (время местное) 14.09.2026

	Срок опубликования протокола решения комиссия по рассмотрению первых частей заявок 
	Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола

	Рассмотрение вторых частей заявок, предложения участника закупки о цене договора, подведение итогов закупки. 

	Дата и время открытия доступа ко вторым частям заявок, поданным в форме электронных документов и ценовому предложению
	С момента опубликования в Единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок, но не позднее 

08 ч. 05 мин. (время местное) 16.09.2026

	Срок опубликования протокола решения комиссия по рассмотрению вторых частей заявок 
	Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

	По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.


2. Изложить Техническое задание в новой редакции (Приложение №1)
Все остальные положения Извещения и Документации о закупке остаются без изменений. 
Первый заместитель генерального директора 



    
      Е.Л. Белодедов 
Исламова Мария Михайловна, специалист 1 категории отдела подготовки и проведения торгов,
 т. 8(3462) 770-309
Приложение №1 

к Извещению о внесении изменений в Извещение и Документацию
 о закупке (процедура № 32616343239, закупка №129/2026 ЗП ЭФ) путем проведения запроса предложений в электронной форме.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций

	 № п/п
	Раздел
	Содержание информации

	1.
	Перечень работ 
	1.Огнезащитная обработка деревянных конструкций,

площадью 211 кв.м.

2.Огнезащитная обработка металлических конструкций,

площадью 496 кв.м.

Исполнитель не вправе привлекать для выполнения работ других лиц (соисполнителей и субподрядчиков).

ПРИМЕЧАНИЕ: Участником закупки до подачи заявки возможен выезд на объект, с целью обследования и определения объема работы.

	2.
	Адрес выполнения работ 
	628408, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 47 сооружение 1,

спортивно-оздоровительный комплекс с медицинской частью. 

Кадастровый номер объекта: 86:10:0101001:106

	3.
	Сведения о сроке выполнения работ: дата начала, дата окончания, этапность.
	45 рабочих дней с даты заключения Договора 

	4.
	Порядок и способ доставки материалов, оборудования, персонала 
	Собственными силами Исполнителя

	5.
	Цель выполнения работ
	Выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

	6.
	Требования к Исполнителю и/или персоналу Исполнителя, требования к обучению персонала
	- Исполнитель до начала выполнения работ на объекте должен представить список задействованного персонала. В списках должно быть указано: ФИО работников, должность, совмещаемые обязанности, разряд, сведения о выполнении специальных работ. В списках необходимо определить приказом лиц, имеющих право быть ответственными руководителями, производителями работ и членами бригады.

- Исполнитель приступает к выполнению работ после выполнения Заказчиком всех мероприятий, обеспечивающих безопасные условия выполнения работ, а также после оформления нарядов-допусков при проведении огневых работ (промежуточных нарядов-допусков, актов-допусков).

- Выполнение работ осуществляется персоналом, имеющим достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ.

- Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, СанПиНа и пожарной безопасности при производстве работ.

- Исполнитель не должен подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Исполнителя.

- Привлечение специализированной техники (автокранов, подъемников и т.д.), необходимых для выполнения работ, обеспечивает Исполнитель.

- До подписания акта о приемке выполненных работ Исполнитель обязан вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора.
- Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Исполнителя и производятся за его счет.

 -Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

	7.
	Объем работ
	1. Подготовительные работы перед огнезащитной обработкой металлических конструкций:

1.1. В рабочей зоне герметично укрыть защитным материалом;

1.2. Очистка рабочей поверхности от предыдущего покрытия, очистка металлических конструкций по ГОСТ 9.402–2004;

1.3. Подготовка рабочей поверхности, степень подготовки должна соответствовать уровню Sa 2 по стандарту ISO 8501–1-:2007, уровню 1 по стандарту ГОСТ 9.402–2004. Работы производить таким образом, чтобы не нарушать прочность сварных швов.;

1.4.  Шероховатость поверхности по стандарту ISO 8503–1 должна составлять от 40 до 70 мкм и соответствовать всем положениям этого стандарта.;

1.5. Содержание пыли на поверхности должно соответствовать степени 1-3 по стандарту ISO 8502–3;

1.6. Должны быть удалены имеющиеся загрязнения;

1.7. При окрашивании влага должна отсутствовать;

1.8. После очистки поверхность должна быть грунтована в течение 6 часов. Окрасить в соответствии с ГОСТ 25129–2020. Толщина сухого слоя 0,05 мм.;

1.9.  Несущие конструкции для достижения требуемого предела огнестойкости R-120 окрасить огнезащитным покрытием для стальных конструкций.

	8.
	Требования к безопасности и качеству результата работ: технические регламенты, ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, проектная документация и т.п.
	Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями государственных стандартов, действующих норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Приказ Министерства труда от 27.11.2020 № 385н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; 

- Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
- Иные необходимые для выполнения работ действующие нормативы в области строительства. 

	9.
	Требования к используемому материалу
	- При проведении работ по огнезащитной обработке металлических конструкций предусмотреть для применения огнезащитный состав не ниже 2-й группы огнезащитной эффективности.

- При проведении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций предусмотреть для применения огнезащитный состав не ниже 1-й группы огнезащитной эффективности. 

- Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество (на русском языке). 

- Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
- Все используемые/применяемые материалы должны быть:

- сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

-соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N - 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

-соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также соответствовать вступающим в силу техническим регламентам Таможенного союза. Иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта;

1) Объем огнезащитного состава определяется расчетом.

2) Все материалы должны быть новыми (срок изготовления не ранее 12 месяцев до начала выполнения работ), ранее не использованными и не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоят.

3) Затраты Исполнителя на выполнение работ по входному контролю МТР должны быть учтены при составлении сметного расчета. Стоимость материалов, используемых Исполнителем, входит в цену договора. 

4) Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

5) Исполнитель должен иметь достаточные материально-технические и кадровые ресурсы для выполнения работ.

	10.
	Требования и условия при выполнении работ
	-Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. В процессе выполнения осуществлять уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории.

- До начала выполнения работ, работники Исполнителя должны пройти вводный противопожарный инструктаж и инструктаж по охране труда у специалистов Заказчика. 

- При выполнении работ Исполнитель должен провести инструктаж работникам, работающим на высоте, по технике безопасности с оформлением соответствующих документов.

- Выполнение работ должно осуществляться при постоянном контроле ответственного уполномоченного сотрудника Исполнителя.

- Выполнение работ должно осуществляться Исполнителем с соблюдением требований, установленных следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- иные нормативные акты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	11.
	Гарантийный срок 
	- Гарантийный срок на результаты выполненных работ должен составлять не менее 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
- Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, недостатки, происшедшие не по вине Заказчика или не вследствие нормального износа, то гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов, замечаний, недостатков и замену материалов.

- В случае если Исполнитель в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит замечания и недостатки, указанные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантии устранить замечания и недостатки силами других организаций с последующим выставлением счета Исполнителю. Исполнитель обязуется оплатить счет в течение 3 (трех) дней с даты его получения.

	12.
	Иные сведения о закупке работы (услуги), являющиеся существенными
	- При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Исполнителю в разумный срок после их обнаружения.
В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Исполнителем уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
При отказе Исполнителя от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Исполнителю.
Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.


Перечень исполнительной производственно-технической документации

В целях обеспечения требуемого уровня качества Исполнитель представляет Заказчику 

исполнительную производственно-техническую документацию согласно нижеприведенному перечню:

	№ п/п
	Наименование исполнительной документации

	1.
	Результаты входного контроля, свидетельства об изготовлении, паспорта, сертификаты на использованные в процессе материалы

	2.
	Акты (протоколы) проверки качества огнезащитной обработки

	3.
	Акты сдачи-приёмки выполненных работ

	4.
	Ведомость выполненных работ 

	5.
	Протоколы испытаний


Начальник отдела по ПБ
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